Вариант 1.
Прочитайте текст и выполните задания.
Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5.
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Автомобильное колесо, как правило, представляет из себя металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает
с диаметром внутреннего отверстия в шине.
Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 195/65 R15 (рис. 1). Первое число (число 195
в приведённом примере) обозначает ширину шины в миллиметрах
(параметр B на рисунке 2). Второе число (число 65 в приведённом примере) — процентное отношение высоты боковины (параметр H на рисунке 2)
к ширине шины, то есть 100 ⋅ .
Последующая буква обозначает тип конструкции шины. В данном примере буква R означает, что шина радиальная, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. На всех легковых автомобилях применяются шины радиальной конструкции.
За обозначением типа конструкции шины идёт число, указывающее диаметр диска колеса d в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса D легко найти, зная диаметр диска и высоту боковины.
Возможны дополнительные маркировки, обозначающие допустимую нагрузку на шину, сезонность использования, тип дорожного покрытия и другие параметры.
Завод производит внедорожники определённой модели и устанавливает
на них колёса с шинами маркировки 215/65 R16.





Задание №1. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешённые размеры шин.
 
	Ширина шины (мм)
	Диаметр диска (дюймы)

	
	16
	17
	18

	215
	215/65
	215/60
	––

	225
	225/65; 225/60
	225/55
	––

	235
	235/60
	235/55; 235/50
	235/50


 
Шины какой наибольшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 17 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах.


Задание №2. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	На сколько миллиметров радиус колеса с шиной маркировки 215/55 R17 меньше, чем радиус колеса с шиной маркировки 275/50 R17?


Задание №3. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	На сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 235/50 R18?


Задание №4. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте
в миллиметрах.


Задание №5. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	На сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 225/65 R16? Результат округлите до десятых.


Конец формы
Конец формы
Конец формы
Конец формы
Конец формы









Вариант 2.
Прочитайте текст и выполните задания.
Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5.
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Автомобильное колесо, как правило, представляет из себя металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает
с диаметром внутреннего отверстия в шине.
Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 195/65 R15 (рис. 1). Первое число (число 195
в приведённом примере) обозначает ширину шины в миллиметрах
(параметр B на рисунке 2). Второе число (число 65 в приведённом примере) — процентное отношение высоты боковины (параметр H на рисунке 2)
к ширине шины, то есть 100 ⋅ .
Последующая буква обозначает тип конструкции шины. В данном примере буква R означает, что шина радиальная, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. На всех легковых автомобилях применяются шины радиальной конструкции.
За обозначением типа конструкции шины идёт число, указывающее диаметр диска колеса d в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса D легко найти, зная диаметр диска и высоту боковины.
Возможны дополнительные маркировки, обозначающие допустимую нагрузку на шину, сезонность использования, тип дорожного покрытия и другие параметры.
Завод производит внедорожники определённой модели и устанавливает
на них колёса с шинами маркировки 185/60 R15.




Задание №1. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 1.
Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешённые размеры шин.
 
	Ширина шины (мм)
	Диаметр диска (дюймы)

	
	14
	15
	16
	17

	175
	175/70
	175/65
	——
	——

	185
	185/70
	185/60
	185/55
	——

	195
	195/65
	195/60
	195/50; 195/55
	195/45

	205
	205/60
	205/55
	205/50
	205/45

	215
	——
	——
	215/45
	215/40


 
Шины какой наименьшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 16 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах.


Конец формы
Задание №2. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 2.
На сколько миллиметров радиус колеса с шиной маркировки 175/65 R15 больше, чем радиус колеса с шиной маркировки 205/55 R15?


Конец формы
Задание №3. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 3.
На сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 205/45 R17?


Конец формы
Задание №4. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 4.
Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте
в миллиметрах.


Конец формы
Задание №5. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 5.
На сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 205/45 R17? Результат округлите до десятых.


Конец формы


Вариант 3.
Прочитайте текст и выполните задания.
Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5.
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Автомобильное колесо, как правило, представляет из себя металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает
с диаметром внутреннего отверстия в шине.
Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 195/65 R15 (рис. 1). Первое число (число 195
в приведённом примере) обозначает ширину шины в миллиметрах
(параметр B на рисунке 2). Второе число (число 65 в приведённом примере) — процентное отношение высоты боковины (параметр H на рисунке 2)
к ширине шины, то есть 100 ⋅ .
Последующая буква обозначает тип конструкции шины. В данном примере буква R означает, что шина радиальная, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. На всех легковых автомобилях применяются шины радиальной конструкции.
За обозначением типа конструкции шины идёт число, указывающее диаметр диска колеса d в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса D легко найти, зная диаметр диска и высоту боковины.
Возможны дополнительные маркировки, обозначающие допустимую нагрузку на шину, сезонность использования, тип дорожного покрытия и другие параметры.
Завод производит внедорожники определённой модели и устанавливает
на них колёса с шинами маркировки 265/60 R18.




Задание №1. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 1.
Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешённые размеры шин.
 
	Ширина шины (мм)
	Диаметр диска (дюймы)

	
	17
	18
	19
	20

	245
	245/70
	——
	——
	——

	255
	255/70
	255/65
	——
	——

	265
	265/65
	265/60; 265/65
	——
	——

	275
	275/65
	275/60
	275/55
	275/50

	285
	——
	285/60
	285/55
	285/50


 
Шины какой наибольшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 17 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах.


Задание №2. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 2.
На сколько миллиметров радиус колеса с шиной маркировки 245/70 R17 меньше, чем радиус колеса с шиной маркировки 275/65 R17?


Задание №3. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 3.
На сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 285/50 R20?


Задание №4. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 4.
Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте
в миллиметрах.


Задание №5. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 5.
На сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 285/50 R20? Результат округлите до десятых.


Конец формы
Конец формы
Конец формы
Конец формы
Конец формы


Вариант 4.
Прочитайте текст и выполните задания.
Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5.
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Автомобильное колесо, как правило, представляет из себя металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает
с диаметром внутреннего отверстия в шине.
Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 195/65 R15 (рис. 1). Первое число (число 195
в приведённом примере) обозначает ширину шины в миллиметрах
(параметр B на рисунке 2). Второе число (число 65 в приведённом примере) — процентное отношение высоты боковины (параметр H на рисунке 2)
к ширине шины, то есть 100 ⋅ .
Последующая буква обозначает тип конструкции шины. В данном примере буква R означает, что шина радиальная, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. На всех легковых автомобилях применяются шины радиальной конструкции.
За обозначением типа конструкции шины идёт число, указывающее диаметр диска колеса d в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса D легко найти, зная диаметр диска и высоту боковины.
Возможны дополнительные маркировки, обозначающие допустимую нагрузку на шину, сезонность использования, тип дорожного покрытия и другие параметры.
Завод производит внедорожники определённой модели и устанавливает
на них колёса с шинами маркировки 205/55 R16.




Задание №1. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 1.
Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешённые размеры шин.
 
	Ширина шины (мм)
	Диаметр диска (дюймы)

	
	16
	17
	18

	205
	205/55
	––
	––

	215
	215/55; 215/50
	215/45
	215/40

	225
	225/50; 225/45
	225/45; 225/40
	225/40


 
Шины какой наименьшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 17 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах.



Задание №2. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 2.
На сколько миллиметров радиус колеса с шиной маркировки 215/55 R17 меньше, чем радиус колеса с шиной маркировки 225/50 R17?


Конец формы
Задание №3. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 3.
На сколько миллиметров уменьшится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 215/45 R18?


Конец формы
Задание №4. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 4.
Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте
в миллиметрах.


Конец формы
Задание №5. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 5.
На сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 215/60 R16? Результат округлите до десятых.


Конец формы


Вариант 5.
Прочитайте текст и выполните задания.
Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5.
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Автомобильное колесо, как правило, представляет из себя металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает
с диаметром внутреннего отверстия в шине.
Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 195/65 R15 (рис. 1). Первое число (число 195
в приведённом примере) обозначает ширину шины в миллиметрах
(параметр B на рисунке 2). Второе число (число 65 в приведённом примере) — процентное отношение высоты боковины (параметр H на рисунке 2)
к ширине шины, то есть 100 ⋅ .
Последующая буква обозначает тип конструкции шины. В данном примере буква R означает, что шина радиальная, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. На всех легковых автомобилях применяются шины радиальной конструкции.
За обозначением типа конструкции шины идёт число, указывающее диаметр диска колеса d в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса D легко найти, зная диаметр диска и высоту боковины.
Возможны дополнительные маркировки, обозначающие допустимую нагрузку на шину, сезонность использования, тип дорожного покрытия и другие параметры.
Завод производит внедорожники определённой модели и устанавливает
на них колёса с шинами маркировки 205/60 R16.




Задание №1. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 1.
Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешённые размеры шин.
 
	Ширина шины (мм)
	Диаметр диска (дюймы)

	
	16
	17
	18

	205
	205/60
	205/55
	––

	215
	215/60; 215/55
	215/50
	215/45

	225
	––
	225/45; 225/40
	225/40


 
Шины какой наименьшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 18 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах.


Конец формы
Задание №2. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 2.
На сколько миллиметров радиус колеса с шиной маркировки 275/50 R17 меньше, чем радиус колеса с шиной маркировки 245/60 R17?


Конец формы
Задание №3. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 3.
На сколько миллиметров уменьшится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 215/45 R18?


Конец формы
Задание №4. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 4.
Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте
в миллиметрах.


Конец формы
Задание №5. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 5.
На сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 215/60 R16? Результат округлите до десятых.


Конец формы



Вариант 6.
Прочитайте текст и выполните задания.
Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5.
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Автомобильное колесо, как правило, представляет из себя металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает
с диаметром внутреннего отверстия в шине.
Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 195/65 R15 (рис. 1). Первое число (число 195
в приведённом примере) обозначает ширину шины в миллиметрах
(параметр B на рисунке 2). Второе число (число 65 в приведённом примере) — процентное отношение высоты боковины (параметр H на рисунке 2)
к ширине шины, то есть 100 ⋅ .
Последующая буква обозначает тип конструкции шины. В данном примере буква R означает, что шина радиальная, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. На всех легковых автомобилях применяются шины радиальной конструкции.
За обозначением типа конструкции шины идёт число, указывающее диаметр диска колеса d в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса D легко найти, зная диаметр диска и высоту боковины.
Возможны дополнительные маркировки, обозначающие допустимую нагрузку на шину, сезонность использования, тип дорожного покрытия и другие параметры.
Завод производит внедорожники определённой модели и устанавливает
на них колёса с шинами маркировки 235/65 R17.




Задание №1. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 1.
Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешённые размеры шин.
 
	Ширина шины (мм)
	Диаметр диска (дюймы)

	
	17
	18
	19

	235
	235/65
	235/60
	––

	245
	245/65
	245/60; 245/55
	245/50

	255
	––
	255/55
	255/50; 255/45


 
Шины какой наименьшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 19 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах.


Конец формы
Задание №2. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 2.
На сколько миллиметров радиус колеса с шиной маркировки 220/60 R16 меньше, чем радиус колеса с шиной маркировки 245/55 R16?


Конец формы
Задание №3. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 3.
На сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 255/50 R19?


Конец формы
Задание №4. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 4.
Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте
в миллиметрах.


Конец формы
Задание №5. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 5.
На сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 245/65 R17? Результат округлите до десятых.


Конец формы




Вариант 7.
Прочитайте текст и выполните задания.
Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5.
[image: ]
Автомобильное колесо, как правило, представляет из себя металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает
с диаметром внутреннего отверстия в шине.
Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 195/65 R15 (рис. 1). Первое число (число 195
в приведённом примере) обозначает ширину шины в миллиметрах
(параметр B на рисунке 2). Второе число (число 65 в приведённом примере) — процентное отношение высоты боковины (параметр H на рисунке 2)
к ширине шины, то есть 100 ⋅ .
Последующая буква обозначает тип конструкции шины. В данном примере буква R означает, что шина радиальная, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. На всех легковых автомобилях применяются шины радиальной конструкции.
За обозначением типа конструкции шины идёт число, указывающее диаметр диска колеса d в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса D легко найти, зная диаметр диска и высоту боковины.
Возможны дополнительные маркировки, обозначающие допустимую нагрузку на шину, сезонность использования, тип дорожного покрытия и другие параметры.
Завод производит внедорожники определённой модели и устанавливает
на них колёса с шинами маркировки 175/60 R15.




Задание №1. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 1.
Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешённые размеры шин.
 
	Ширина шины (мм)
	Диаметр диска (дюймы)

	
	14
	15
	16

	165
	165/70
	165/60; 165/65
	——

	175
	175/65
	175/60
	——

	185
	185/60
	185/55
	185/50

	195
	195/60
	195/55
	195/45

	205
	——
	——
	205/45


 
Шины какой наименьшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 16 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах.


Конец формы
Задание №2. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 2.
На сколько миллиметров радиус колеса с шиной маркировки 195/60 R14 больше, чем радиус колеса с шиной маркировки 165/70 R14?


Конец формы
Задание №3. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 3.
На сколько миллиметров уменьшится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 195/45 R16?


Конец формы
Задание №4. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 4.
Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте
в миллиметрах.


Конец формы
Задание №5. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 5.
На сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 195/55 R15? Результат округлите до десятых.




Вариант 8.
Прочитайте текст и выполните задания.
Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5.
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Автомобильное колесо, как правило, представляет из себя металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает
с диаметром внутреннего отверстия в шине.
Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 195/65 R15 (рис. 1). Первое число (число 195
в приведённом примере) обозначает ширину шины в миллиметрах
(параметр B на рисунке 2). Второе число (число 65 в приведённом примере) — процентное отношение высоты боковины (параметр H на рисунке 2)
к ширине шины, то есть 100 ⋅ .
Последующая буква обозначает тип конструкции шины. В данном примере буква R означает, что шина радиальная, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. На всех легковых автомобилях применяются шины радиальной конструкции.
За обозначением типа конструкции шины идёт число, указывающее диаметр диска колеса d в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса D легко найти, зная диаметр диска и высоту боковины.
Возможны дополнительные маркировки, обозначающие допустимую нагрузку на шину, сезонность использования, тип дорожного покрытия и другие параметры.
Завод производит внедорожники определённой модели и устанавливает
на них колёса с шинами маркировки 265/70 R17.




Задание №1. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 1.
Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешённые размеры шин.
 
	Ширина шины (мм)
	Диаметр диска (дюймы)

	
	17
	18
	20

	265
	265/70
	265/65
	––

	275
	275/70;
275/65
	275/65; 275/60
	275/55

	285
	285/65; 285/60
	285/60
	285/50


 
Шины какой наименьшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 20 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах.


Конец формы
Задание №2. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 2.
На сколько миллиметров радиус колеса с шиной маркировки 195/50 R16 меньше, чем радиус колеса с шиной маркировки 215/60 R16?


Конец формы
Задание №3. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 3.
На сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 275/55 R20?


Конец формы
Задание №4. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 4.
Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте
в миллиметрах.


Конец формы
Задание №5. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 5.
На сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 275/70 R17? Результат округлите до десятых.


Конец формы

Конец формы


Вариант 9.
Прочитайте текст и выполните задания.
Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5.
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Автомобильное колесо, как правило, представляет из себя металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает
с диаметром внутреннего отверстия в шине.
Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 195/65 R15 (рис. 1). Первое число (число 195
в приведённом примере) обозначает ширину шины в миллиметрах
(параметр B на рисунке 2). Второе число (число 65 в приведённом примере) — процентное отношение высоты боковины (параметр H на рисунке 2)
к ширине шины, то есть 100 ⋅ .
Последующая буква обозначает тип конструкции шины. В данном примере буква R означает, что шина радиальная, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. На всех легковых автомобилях применяются шины радиальной конструкции.
За обозначением типа конструкции шины идёт число, указывающее диаметр диска колеса d в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса D легко найти, зная диаметр диска и высоту боковины.
Возможны дополнительные маркировки, обозначающие допустимую нагрузку на шину, сезонность использования, тип дорожного покрытия и другие параметры.
Завод производит внедорожники определённой модели и устанавливает
на них колёса с шинами маркировки	 205/60 R16.




Задание №1. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 1.
Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешённые размеры шин.
 
	Ширина шины (мм)
	Диаметр диска (дюймы)

	
	15
	16
	17
	18

	195
	195/65
	195/60
	195/55
	——

	205
	205/60
	205/55; 205/60
	205/50
	205/45

	215
	215/60
	215/55
	215/50
	215/40; 215/45

	225
	——
	225/50
	225/50; 225/45
	225/40


 
Шины какой наименьшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 17 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах.


Конец формы
Задание №2. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 2.
На сколько миллиметров радиус колеса с шиной маркировки 195/55 R17 больше, чем радиус колеса с шиной маркировки 225/45 R17?


Конец формы
Задание №3. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 3.
На сколько миллиметров уменьшится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 225/40 R18?


Конец формы
Задание №4. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 4.
Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте
в миллиметрах.


Конец формы
Задание №5. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 5.
На сколько процентов уменьшится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 225/40 R18? Результат округлите до десятых.


Конец формы



Вариант 10.
Прочитайте текст и выполните задания.
Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5.
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Автомобильное колесо, как правило, представляет из себя металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает
с диаметром внутреннего отверстия в шине.
Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 195/65 R15 (рис. 1). Первое число (число 195
в приведённом примере) обозначает ширину шины в миллиметрах
(параметр B на рисунке 2). Второе число (число 65 в приведённом примере) — процентное отношение высоты боковины (параметр H на рисунке 2)
к ширине шины, то есть 100 ⋅ .
Последующая буква обозначает тип конструкции шины. В данном примере буква R означает, что шина радиальная, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. На всех легковых автомобилях применяются шины радиальной конструкции.
За обозначением типа конструкции шины идёт число, указывающее диаметр диска колеса d в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса D легко найти, зная диаметр диска и высоту боковины.
Возможны дополнительные маркировки, обозначающие допустимую нагрузку на шину, сезонность использования, тип дорожного покрытия и другие параметры.
Завод производит внедорожники определённой модели и устанавливает
на них колёса с шинами маркировки	 185/70 R14.




Задание №1. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 1.
Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешённые размеры шин.
 
	Ширина шины (мм)
	Диаметр диска (дюймы)

	
	14
	15
	16

	185
	185/70
	185/65
	––

	195
	195/70
	195/65; 195/60
	195/60

	205
	––
	205/60
	205/55; 205/50


 
Шины какой наименьшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 16 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах.


[bookmark: variants]Задание №2. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 2.
На сколько миллиметров радиус колеса с шиной маркировки 205/60 R17 меньше, чем радиус колеса с шиной маркировки 235/55 R17?


Задание №3. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 3.
На сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 195/60 R15?


Задание №4. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 4.
Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте
в миллиметрах.


Задание №5. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 5.
На сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 195/70 R14? Результат округлите до десятых.


Конец формы




Вариант 11.
Прочитайте текст и выполните задания.
Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5.
[image: ]
Автомобильное колесо, как правило, представляет из себя металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает
с диаметром внутреннего отверстия в шине.
Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 195/65 R15 (рис. 1). Первое число (число 195
в приведённом примере) обозначает ширину шины в миллиметрах
(параметр B на рисунке 2). Второе число (число 65 в приведённом примере) — процентное отношение высоты боковины (параметр H на рисунке 2)
к ширине шины, то есть 100 ⋅ .
Последующая буква обозначает тип конструкции шины. В данном примере буква R означает, что шина радиальная, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. На всех легковых автомобилях применяются шины радиальной конструкции.
За обозначением типа конструкции шины идёт число, указывающее диаметр диска колеса d в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса D легко найти, зная диаметр диска и высоту боковины.
Возможны дополнительные маркировки, обозначающие допустимую нагрузку на шину, сезонность использования, тип дорожного покрытия и другие параметры.
Завод производит внедорожники определённой модели и устанавливает
на них колёса с шинами маркировки 225/55 R16.




Задание №1. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 1.
Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешённые размеры шин.
 
	Ширина шины (мм)
	Диаметр диска (дюймы)

	
	16
	17
	18

	225
	225/55
	225/50
	––

	235
	235/55; 235/50
	235/50; 235/45
	235/45

	245
	––
	245/45
	245/40


 
Шины какой наименьшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 18 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах.


Задание №2. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 2.
На сколько миллиметров радиус колеса с шиной маркировки 215/55 R17 меньше, чем радиус колеса с шиной маркировки 225/60 R17?


Задание №3. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 3.
На сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 235/45 R18?


Задание №4. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 4.
Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте
в миллиметрах.


Задание №5. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 5.
На сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 235/55 R16? Результат округлите до десятых.


Конец формы
Конец формы




Вариант 12.
Прочитайте текст и выполните задания.
Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5.
[image: ]
Автомобильное колесо, как правило, представляет из себя металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает
с диаметром внутреннего отверстия в шине.
Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 195/65 R15 (рис. 1). Первое число (число 195
в приведённом примере) обозначает ширину шины в миллиметрах
(параметр B на рисунке 2). Второе число (число 65 в приведённом примере) — процентное отношение высоты боковины (параметр H на рисунке 2)
к ширине шины, то есть 100 ⋅ .
Последующая буква обозначает тип конструкции шины. В данном примере буква R означает, что шина радиальная, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. На всех легковых автомобилях применяются шины радиальной конструкции.
За обозначением типа конструкции шины идёт число, указывающее диаметр диска колеса d в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса D легко найти, зная диаметр диска и высоту боковины.
Возможны дополнительные маркировки, обозначающие допустимую нагрузку на шину, сезонность использования, тип дорожного покрытия и другие параметры.
Завод производит внедорожники определённой модели и устанавливает
на них колёса с шинами маркировки 215/50 R16.




Задание №1. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 1.
Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешённые размеры шин.
 
	Ширина шины (мм)
	Диаметр диска (дюймы)

	
	16
	17
	18

	205
	205/55
	205/50
	––

	215
	215/50
	215/50; 215/45
	––

	225
	225/50
	225/45
	225/45; 225/40


 
Шины какой наименьшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 17 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах.


Задание №2. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 2.
На сколько миллиметров радиус колеса с шиной маркировки 205/50 R18 меньше, чем радиус колеса с шиной маркировки 225/55 R18?


Задание №3. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 3.
На сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 225/45 R17?


Задание №4. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 4.
Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте
в миллиметрах.


Задание №5. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 5.
На сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 225/50 R16? Результат округлите до десятых.

			








Конец формы



Вариант 13.
Прочитайте текст и выполните задания.
Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5.
[image: ]
Автомобильное колесо, как правило, представляет из себя металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает
с диаметром внутреннего отверстия в шине.
Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 195/65 R15 (рис. 1). Первое число (число 195
в приведённом примере) обозначает ширину шины в миллиметрах
(параметр B на рисунке 2). Второе число (число 65 в приведённом примере) — процентное отношение высоты боковины (параметр H на рисунке 2)
к ширине шины, то есть 100 ⋅ .
Последующая буква обозначает тип конструкции шины. В данном примере буква R означает, что шина радиальная, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. На всех легковых автомобилях применяются шины радиальной конструкции.
За обозначением типа конструкции шины идёт число, указывающее диаметр диска колеса d в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса D легко найти, зная диаметр диска и высоту боковины.
Возможны дополнительные маркировки, обозначающие допустимую нагрузку на шину, сезонность использования, тип дорожного покрытия и другие параметры.
Завод производит внедорожники определённой модели и устанавливает
на них колёса с шинами маркировки 185/70 R14.




Задание №1. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 1.
Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешённые размеры шин.
 
	Ширина шины (мм)
	Диаметр диска (дюймы)

	
	14
	15
	16

	185
	185/70
	185/65
	——

	195
	195/65
	195/65; 195/60
	——

	205
	205/60
	205/60;
205/55
	205/55; 205/50

	215
	215/60
	215/55
	215/50

	225
	——
	225/50
	225/50


 
Шины какой наибольшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 15 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах.


Конец формы
Задание №2. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 2.
На сколько миллиметров радиус колеса с шиной маркировки 225/50 R15 меньше, чем радиус колеса с шиной маркировки 185/65 R15?


Задание №3. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 3.
На сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 215/50 R16?


Задание №4. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 4.
Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте
в миллиметрах.


Задание №5. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 5.
На сколько процентов уменьшится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 205/55 R15? Результат округлите до десятых.


Конец формы


Вариант 14.
Прочитайте текст и выполните задания.
Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5.
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Автомобильное колесо, как правило, представляет из себя металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает
с диаметром внутреннего отверстия в шине.
Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 195/65 R15 (рис. 1). Первое число (число 195
в приведённом примере) обозначает ширину шины в миллиметрах
(параметр B на рисунке 2). Второе число (число 65 в приведённом примере) — процентное отношение высоты боковины (параметр H на рисунке 2)
к ширине шины, то есть 100 ⋅ .
Последующая буква обозначает тип конструкции шины. В данном примере буква R означает, что шина радиальная, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. На всех легковых автомобилях применяются шины радиальной конструкции.
За обозначением типа конструкции шины идёт число, указывающее диаметр диска колеса d в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса D легко найти, зная диаметр диска и высоту боковины.
Возможны дополнительные маркировки, обозначающие допустимую нагрузку на шину, сезонность использования, тип дорожного покрытия и другие параметры.
Завод производит внедорожники определённой модели и устанавливает
на них колёса с шинами маркировки 165/70 R13.




Задание №1. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 1.
Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешённые размеры шин.
 
	Ширина шины (мм)
	Диаметр диска (дюймы)

	
	13
	14
	15

	165
	165/70
	165/65
	——

	175
	175/65
	175/65; 175/60
	——

	185
	185/65; 185/60
	185/60
	185/55

	195
	195/60
	195/55
	195/55; 195/50


 
Шины какой наименьшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 15 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах.


Задание №2. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 2.
На сколько миллиметров радиус колеса с шиной маркировки 205/55 R14 больше, чем радиус колеса с шиной маркировки 165/65 R14?


Задание №3. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 3.
На сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 195/50 R15?


Задание №4. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 4.
Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте
в миллиметрах.


Конец формы

Задание №5. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 5.
На сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 175/60 R14? Результат округлите до десятых.


Конец формы

Вариант 15.
Прочитайте текст и выполните задания.
Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5.
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Автомобильное колесо, как правило, представляет из себя металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает
с диаметром внутреннего отверстия в шине.
Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 195/65 R15 (рис. 1). Первое число (число 195
в приведённом примере) обозначает ширину шины в миллиметрах
(параметр B на рисунке 2). Второе число (число 65 в приведённом примере) — процентное отношение высоты боковины (параметр H на рисунке 2)
к ширине шины, то есть 100 ⋅ .
Последующая буква обозначает тип конструкции шины. В данном примере буква R означает, что шина радиальная, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. На всех легковых автомобилях применяются шины радиальной конструкции.
За обозначением типа конструкции шины идёт число, указывающее диаметр диска колеса d в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса D легко найти, зная диаметр диска и высоту боковины.
Возможны дополнительные маркировки, обозначающие допустимую нагрузку на шину, сезонность использования, тип дорожного покрытия и другие параметры.
Завод производит внедорожники определённой модели и устанавливает
на них колёса с шинами маркировки 245/45 R18.




Задание №1. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 1.
Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешённые размеры шин.
 
	Ширина шины (мм)
	Диаметр диска (дюймы)

	
	18
	19
	20

	245
	245/45
	245/40
	––

	265
	265/45; 265/40
	265/30
	265/35; 265/30

	275
	275/40
	275/35; 275/30
	275/30


 
Шины какой наименьшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 20 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах.


Задание №2. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 2.
На сколько миллиметров радиус колеса с шиной маркировки 215/60 R17 меньше, чем радиус колеса с шиной маркировки 265/50 R17?


Задание №3. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 3.
На сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 265/35 R20?


Задание №4. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 4.
Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте
в миллиметрах.


Задание №5. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 5.
На сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 265/45 R18? Результат округлите до десятых.


Конец формы




Вариант 16.
Прочитайте текст и выполните задания.
Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5.
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Автомобильное колесо, как правило, представляет из себя металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает
с диаметром внутреннего отверстия в шине.
Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 195/65 R15 (рис. 1). Первое число (число 195
в приведённом примере) обозначает ширину шины в миллиметрах
(параметр B на рисунке 2). Второе число (число 65 в приведённом примере) — процентное отношение высоты боковины (параметр H на рисунке 2)
к ширине шины, то есть 100 ⋅ .
Последующая буква обозначает тип конструкции шины. В данном примере буква R означает, что шина радиальная, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. На всех легковых автомобилях применяются шины радиальной конструкции.
За обозначением типа конструкции шины идёт число, указывающее диаметр диска колеса d в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса D легко найти, зная диаметр диска и высоту боковины.
Возможны дополнительные маркировки, обозначающие допустимую нагрузку на шину, сезонность использования, тип дорожного покрытия и другие параметры.
Завод производит внедорожники определённой модели и устанавливает
на них колёса с шинами маркировки 205/55 R16.




Задание №1. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 2.
На сколько миллиметров радиус колеса с шиной маркировки 205/45 R17 меньше, чем радиус колеса с шиной маркировки 215/55 R17?


Задание №2. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 3.
На сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 225/45 R17?



	Задание 4.
Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте
в миллиметрах.


Задание №4. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 5.
На сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 215/55 R16? Результат округлите до десятых.


Конец формы










	


Вариант 17.
Прочитайте текст и выполните задания.
Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5.
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Автомобильное колесо, как правило, представляет из себя металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает
с диаметром внутреннего отверстия в шине.
Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 195/65 R15 (рис. 1). Первое число (число 195
в приведённом примере) обозначает ширину шины в миллиметрах
(параметр B на рисунке 2). Второе число (число 65 в приведённом примере) — процентное отношение высоты боковины (параметр H на рисунке 2)
к ширине шины, то есть 100 ⋅ .
Последующая буква обозначает тип конструкции шины. В данном примере буква R означает, что шина радиальная, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. На всех легковых автомобилях применяются шины радиальной конструкции.
За обозначением типа конструкции шины идёт число, указывающее диаметр диска колеса d в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса D легко найти, зная диаметр диска и высоту боковины.
Возможны дополнительные маркировки, обозначающие допустимую нагрузку на шину, сезонность использования, тип дорожного покрытия и другие параметры.
Завод производит внедорожники определённой модели и устанавливает
на них колёса с шинами маркировки 185/60 R14.




Задание №1. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 1.
Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешённые размеры шин.
 
	Ширина шины (мм)
	Диаметр диска (дюймы)

	
	14
	15
	16

	185
	185/60
	185/55
	——

	195
	195/55
	195/55; 195/50
	——

	205
	 
	205/50
	205/50

	215
	——
	——
	215/45


 
Шины какой наименьшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 16 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах.


Задание №2. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 2.
На сколько миллиметров радиус колеса с шиной маркировки 185/55 R15 меньше, чем радиус колеса с шиной маркировки 205/50 R15?


Задание №3. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 3.
На сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 195/55 R15?


Задание №4. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 4.
Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте
в миллиметрах.


Задание №5. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 5.
На сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 205/50 R16? Результат округлите до десятых.


Конец формы


Вариант 18.
Прочитайте текст и выполните задания.
Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5.
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Автомобильное колесо, как правило, представляет из себя металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает
с диаметром внутреннего отверстия в шине.
Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 195/65 R15 (рис. 1). Первое число (число 195
в приведённом примере) обозначает ширину шины в миллиметрах
(параметр B на рисунке 2). Второе число (число 65 в приведённом примере) — процентное отношение высоты боковины (параметр H на рисунке 2)
к ширине шины, то есть 100 ⋅ .
Последующая буква обозначает тип конструкции шины. В данном примере буква R означает, что шина радиальная, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. На всех легковых автомобилях применяются шины радиальной конструкции.
За обозначением типа конструкции шины идёт число, указывающее диаметр диска колеса d в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса D легко найти, зная диаметр диска и высоту боковины.
Возможны дополнительные маркировки, обозначающие допустимую нагрузку на шину, сезонность использования, тип дорожного покрытия и другие параметры.
Завод производит внедорожники определённой модели и устанавливает
на них колёса с шинами маркировки  175/70 R12.




Задание №1. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 1.
Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешённые размеры шин.
 
	Ширина шины (мм)
	Диаметр диска (дюймы)

	
	12
	13
	14

	175
	175/70
	175/65
	——

	185
	——
	185/60
	——

	195
	——
	195/60
	——


 
Шины какой наибольшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 13 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах.


Задание №2. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 2.
На сколько миллиметров радиус колеса с шиной маркировки 185/60 R13 меньше, чем радиус колеса с шиной маркировки 175/65 R13?


Задание №3. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 3.
На сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 195/60 R13?


Задание №4. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 4.
Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте
в миллиметрах.


Задание №5. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 5.
На сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 175/65 R13? Результат округлите до десятых.


Конец формы



Вариант 19.
Прочитайте текст и выполните задания.
Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5.
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Автомобильное колесо, как правило, представляет из себя металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает
с диаметром внутреннего отверстия в шине.
Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 195/65 R15 (рис. 1). Первое число (число 195
в приведённом примере) обозначает ширину шины в миллиметрах
(параметр B на рисунке 2). Второе число (число 65 в приведённом примере) — процентное отношение высоты боковины (параметр H на рисунке 2)
к ширине шины, то есть 100 ⋅ .
Последующая буква обозначает тип конструкции шины. В данном примере буква R означает, что шина радиальная, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. На всех легковых автомобилях применяются шины радиальной конструкции.
За обозначением типа конструкции шины идёт число, указывающее диаметр диска колеса d в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса D легко найти, зная диаметр диска и высоту боковины.
Возможны дополнительные маркировки, обозначающие допустимую нагрузку на шину, сезонность использования, тип дорожного покрытия и другие параметры.
Завод производит внедорожники определённой модели и устанавливает
на них колёса с шинами маркировки  215/60 R16.




Задание №1. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 1.
Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешённые размеры шин.
 
	Ширина шины (мм)
	Диаметр диска (дюймы)

	
	16
	17
	18

	205
	205/60
	205/55
	——

	215
	215/60
	215/55
	——

	225
	225/55
	225/50
	225/45

	235
	——
	235/50
	235/45


 
Шины какой наименьшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 18 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах.


Задание №2. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 2.
На сколько миллиметров радиус колеса с шиной маркировки 205/55 R17 меньше, чем радиус колеса с шиной маркировки 235/50 R17?


Задание №3. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 3.
На сколько миллиметров уменьшится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 225/50 R17?


Задание №4. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 4.
Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте
в миллиметрах.


Задание №5. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 5.
На сколько процентов уменьшится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 225/50 R17? Результат округлите до десятых.


Конец формы



Вариант 20.
Прочитайте текст и выполните задания.
Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5.
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Автомобильное колесо, как правило, представляет из себя металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает
с диаметром внутреннего отверстия в шине.
Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 195/65 R15 (рис. 1). Первое число (число 195
в приведённом примере) обозначает ширину шины в миллиметрах
(параметр B на рисунке 2). Второе число (число 65 в приведённом примере) — процентное отношение высоты боковины (параметр H на рисунке 2)
к ширине шины, то есть 100 ⋅ .
Последующая буква обозначает тип конструкции шины. В данном примере буква R означает, что шина радиальная, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. На всех легковых автомобилях применяются шины радиальной конструкции.
За обозначением типа конструкции шины идёт число, указывающее диаметр диска колеса d в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса D легко найти, зная диаметр диска и высоту боковины.
Возможны дополнительные маркировки, обозначающие допустимую нагрузку на шину, сезонность использования, тип дорожного покрытия и другие параметры.
Завод производит внедорожники определённой модели и устанавливает
на них колёса с шинами маркировки 225/60 R17.




Задание №1. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 1.
Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешённые размеры шин.
 
	Ширина шины (мм)
	Диаметр диска (дюймы)

	
	17
	18
	19

	225
	225/60
	225/55
	––

	245
	245/55
	245/50; 245/45
	245/45

	275
	275/50
	275/45
	275/40


 
Шины какой наименьшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 19 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах.


Задание №2. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 2.
На сколько миллиметров радиус колеса с шиной маркировки 245/60 R18 меньше, чем радиус колеса с шиной маркировки 275/55 R18?


Задание №3. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 3.
На сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 275/40 R19?


Задание №4. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 4.
Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте
в миллиметрах.


Задание №5. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 5.
На сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 275/50 R17? Результат округлите до десятых.


Конец формы




Вариант 21.
Прочитайте текст и выполните задания.
Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5.
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Автомобильное колесо, как правило, представляет из себя металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает
с диаметром внутреннего отверстия в шине.
Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 195/65 R15 (рис. 1). Первое число (число 195
в приведённом примере) обозначает ширину шины в миллиметрах
(параметр B на рисунке 2). Второе число (число 65 в приведённом примере) — процентное отношение высоты боковины (параметр H на рисунке 2)
к ширине шины, то есть 100 ⋅ .
Последующая буква обозначает тип конструкции шины. В данном примере буква R означает, что шина радиальная, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. На всех легковых автомобилях применяются шины радиальной конструкции.
За обозначением типа конструкции шины идёт число, указывающее диаметр диска колеса d в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса D легко найти, зная диаметр диска и высоту боковины.
Возможны дополнительные маркировки, обозначающие допустимую нагрузку на шину, сезонность использования, тип дорожного покрытия и другие параметры.
Завод производит внедорожники определённой модели и устанавливает
на них колёса с шинами маркировки 225/60 R18.




Задание №1. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 1.
Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешённые размеры шин.
 
	Ширина шины (мм)
	Диаметр диска (дюймы)

	
	17
	18
	19
	20

	215
	215/65
	215/60
	——
	——

	225
	225/60
	225/55; 225/60
	225/50
	——

	235
	——
	235/55
	235/50
	235/45


 
Шины какой наименьшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если 
\диаметр диска равен 19 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах.


Задание №2. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 2.
На сколько миллиметров радиус колеса с шиной маркировки 215/60 R18 меньше, чем радиус колеса с шиной маркировки 235/55 R18?


Задание №3. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 3.
На сколько миллиметров уменьшится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 235/45 R20?


Задание №4. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 4.
Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте
в миллиметрах.


Задание №5. Впишите правильный ответ.
Начало формы
	Задание 5.
На сколько процентов уменьшится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 235/45 R20? Результат округлите до десятых.


Конец формы
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